{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["PSV3000"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PSV3000","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,1,5],[0,6,1,6],[2,0,2,6],[3,0,6,0],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,0,14,0],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,4],[15,0,25,0],[15,3,15,4],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,4],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,0,49,0],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[50,0,51,0],[50,1,50,3],[51,1,51,3],[53,0,54,0],[53,1,53,3]]}
["ANEXO III - A\nREQUISITOS DA EMBARCAÇÃO\nPSV 3000 OLEEIRO",{"$nulls":5},"Folha 1/31"]
[]
["                REQUISITOS TÉCNICOS"]
["1.CARACTERÍSTICAS\n PRINCIPAIS","1.1.COMPRIMENTO TOTAL"]
[null,"1.2.CALADO MÁXIMO",null,null,"6,5 m"]
[null,"1.3.COMPRIMENTO DO CONVÉS LIVRE",null,null,"VIDE OBS. 02"]
[null,"1.4.LARGURA DO CONVÉS LIVRE",null,null,"VIDE OBS. 02"]
["2.PROPULSÃO","2.1.PROPULSÃO DIESEL ELÉTRICA",null,null,"NÃO EXIGIDO"]
[null,"2.2.POTÊNCIA MÁXIMA CONTÍNUA",null,null,"5200 BHP"]
[null,"2.3.POTENCIA LATERAL A VANTE MÁXIMA CONTÍNUA",null,null,"1400 BHP"]
[null,"2.4.POTENCIA LATERAL A RÉ MÁXIMA CONTÍNUA",null,null,"VIDE OBS. 04"]
[null,"2.5.GERAÇÃO DE ENERGIA",null,null,"VIDE OBS. 05"]
[null,"2.6.VELOCIDADE DE SERVIÇO",null,null,"10,0 nós"]
[null,"2.7.POSICIONAMENTO DINÂMICO",null,null,"DP 2"]
[null,"2.8.PROPULSORES PRINCIPAIS: ALTERNATIVA 1) PASSO FIXO COM ROTAÇÃO VARIÁVEL ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQÜÊNCIA OU; ALTERNATIVA 2) PASSO CONTROLÁVEL DOTADO DE INVERSOR DE FREQUENCIA. CASO SEJA ADOTADA A ALTERNATIVA 2), POR MEDIDA DE SEGURANÇA, NAS OPERAÇÕES JUNTO A QUALQUER UNIDADE MARÍTIMA, SERÁ IMPERATIVO FIXAR UM ÂNGULO DE PITCH E UTILIZAR O INVERSOR DE FREQUENCIA."]
["3.CAPACIDADE\n DE SUPRIMENTO","ITEM","CAPACIDADE","VAZÃO DESCARGA"]
[null,"3.1.ÁGUA POTÁVEL\n"]
[]
[]
[null,"3.2.ÓLEO DIESEL\n","2600 m³ ","90 m³/h"]
[]
[]
[null,"3.3.GRANEL SÓLIDO"]
[null,"3.4.TPB","3000 t"]
[null,"3.5.CARGA DE CONVÉS","1400 t"]
[null,"3.6.RESISTÊNCIA DE CONVÉS","5 t/m²"]
["4.EQUIPAMENTO\n DE REBOQUE E/OU\n MANUSEIO","4.1.GUINCHOS AUXILIARES (TUGGERS)",null,"2 x 5 t"]
{"$rows_empty":23}
["5.ACOMODAÇÕES","5.1.Nº DE CAMAROTES PARA PROFISSIONAIS NÃO TRIPULANTES:",null,null,2]
[null,"5.2.Nº DE PROFISSIONAIS NÃO TRIPULANTES:",null,null,4]
[]
["6.OUTROS\n","6.1. ANEXO ESPECIFICAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA EMBARCAÇÕES da LOG",null,null,"EXIGIDO"]
[null,"6.2. RADAR",null,null,"EXIGIDO"]